**问题描述**

检索“坐便器水箱”

技术主题：一种带有储物功能的坐便器水箱（水箱的形状设计为带有储物空间）

检索领域：坐便器水箱

解决的技术问题：**带有储物空间**

3.附上该专利的标题，摘要，

**检索式及迭代**

**1.**首先明确关键词为：**坐便器、水箱、储物**

在检索式编辑区首先输入：**坐便器 AND 水箱 AND 储物**

之后可得63条数据，这些专利的IPC分类号大多为：**E03D\*\*/\*\*，**因此我们可以查询国际专利分类表得到本作业中的目标分类号，同时也在这63条数据中查找到了一个符合要求的专利

**2.**通过查询国际专利分类表可得到本作业中的目标分类号为：

**E03D 1/00** 带水箱的冲洗设备

**E03D 1/012**··水箱形状的细部，例如，用于连接到墙上的，用于支承或连接冲洗设备的致动器的

**E03D 11/11**··与贮水箱组合的抽水马桶，例如，包括消毒或分解设备

同时对“坐便器”进行扩展，得到：**坐便器、座便器和马桶**

也对“储物”进行扩展，得到：**储物和储物柜**

然后在高级检索区域中输入相应的IPC分类号和关键词，可以生成如下的检索式：**IPC分类号=(E03D1/012 E03D1/00 E03D11/11) AND 关键词=((储物 OR 储物柜) AND 水箱 AND (坐便器 OR 座便器 OR 马桶))**

检索之后可得32条数据，在这32条数据中找到了两个符合要求的专利

**搜索结果**

**1.**

发明名称：新式马桶

申请号 CN200820011085.3

公开（公告）号CN201176617Y

IPC分类号 E03D1/26; E03D11/13; A47K13/00

检索式： **坐便器 AND 水箱 AND 储物**

摘要：本实用新型涉及一种新式马桶，包括坐便器、水箱以及马桶盖，水箱外壳厚度较大，在水箱外表面向内壁斜下方开设凹槽，凹槽作为储物槽，在凹槽内放入卫生纸；马桶盖前端设有水平伸出段。使用时，使用者把卫生纸放置在水箱的斜向凹槽内，无需另行准备纸盒间；如厕后，使用者用手握住马桶盖前端的水平伸出段，提起马桶盖便可。本实用新型具有外形美观、工艺合理、使用方便、结构简单等优点。

**2.**

发明名称：一种带有储物柜的座便器

申请号： CN201220393001.3

公开（公告）号：CN202730899U

IPC分类号： E03D1/012

检索式：**IPC分类号=(E03D1/012 E03D1/00 E03D11/11) AND 关键词=((储物 OR 储物柜) AND 水箱 AND (坐便器 OR 座便器 OR 马桶))**

摘要：本实用新型公开一种带有储物柜的座便器，包括主体、盖板和水箱，水箱上端具有一水箱盖，水箱盖上端右侧具有一储物柜。所述储物柜的柜门位于座便器右侧方向，柜门具有一把手；水箱盖上端左侧具有一连通水箱内部的按钮；所述储物柜与水箱盖一体成型。本实用新型方便实用，节省空间，美观大方，稳定性好，非常适合家居使用。

**3.**

发明名称： 一种带储物柜的节水马桶

申请号： CN201220339892.4

公开（公告）号：CN202689136U

IPC分类号： E03D1/012; A47K17/02; E03D5/09

检索式：**IPC分类号=(E03D1/012 E03D1/00 E03D11/11) AND 关键词=((储物 OR 储物柜) AND 水箱 AND (坐便器 OR 座便器 OR 马桶))**

摘要： 本实用新型涉及一种马桶，特别是一种带储物柜的节水马桶。设计一种带储物柜的节水马桶，包括坐便器、水箱、辅助水箱和储物柜，其特征在于：水箱和辅助水箱上罩储物柜，辅助水箱与水箱通过连接管连通，辅助水箱上部安装进水管，另一侧安装出水口；水箱盖安装有冲水按钮和停止按钮，冲水按钮和停止按钮分别设置于拉杆短臂的两端，拉杆长臂下端设置封闭盖，封闭水箱出水口。提高节水效果，充分利用卫生间的空间，很多卫生间的杂物可以放入储物柜。